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Szanowni Państwo,
działając w imieniu LOCON Sp. z o.o., jako potencjalny wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień oraz o dokonanie zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie wskazanym poniżej.
Pytanie nr 1 — dopuszczenie ładowania magnetycznego jako rozwiązania równoważnego
W pkt 2 ust. 2 lit. b zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były wyposażone w ładowarkę indukcyjną i kabel zasilający. Jednocześnie w lit. e Zamawiający wymaga ładowarki sieciowej przystosowanej do sieci 230 V, a w lit. g — pełnego ładowania w czasie nie dłuższym niż 3 godziny.
Zwracamy uwagę, że metoda przekazywania energii do urządzenia nie stanowi funkcjonalności wpływającej na cel zamówienia, jakim jest zapewnienie seniorom bezpiecznego, prostego w obsłudze urządzenia współpracującego z centrum teleopieki. Istotna dla Zamawiającego i dla użytkownika końcowego jest łatwość samodzielnego naładowania opaski przez osobę w wieku 60+, a nie zjawisko fizyczne wykorzystane do transferu energii.
W naszej ocenie ładowanie magnetyczne (kontaktowe, zasilaną z sieci 230 V) spełnia ten cel w stopniu co najmniej równym, a w praktyce wyższym niż ładowanie indukcyjne, ponieważ:
1. nie wymaga wpinania jakiegokolwiek wtyku do opaski — użytkownik jedynie przybliża urządzenie do podstawki, a magnes samoczynnie ustawia je w prawidłowej pozycji; jest to ten sam gest i ten sam poziom trudności, co przy ładowarce indukcyjnej;
2. eliminuje najczęstszy problem ładowania indukcyjnego u osób starszych — konieczność precyzyjnego ułożenia urządzenia w polu cewki; przy nieprawidłowym ułożeniu ładowanie indukcyjne nie rozpoczyna się w ogóle albo przebiega z obniżoną sprawnością, o czym użytkownik często nie wie. Pozycjonowanie magnetyczne wymusza prawidłowe styki mechanicznie i jednoznacznie;
3. zapewnia wyższą sprawność energetyczną i krótszy czas ładowania, co ma bezpośrednie znaczenie dla dochowania wymogu Zamawiającego z lit. g (pełne ładowanie ≤ 3 godziny) — ładowanie indukcyjne, ze względu na straty transferu, jest w tym zakresie rozwiązaniem mniej korzystnym;
4. nie generuje nagrzewania obudowy charakterystycznego dla transferu indukcyjnego, co przy urządzeniu noszonym na nadgarstku przez osobę starszą jest istotne z punktu widzenia komfortu i trwałości baterii (wymóg żywotności min. 2 lata);
5. nie narusza szczelności obudowy —  nie wymaga otwieranych zaślepek ani gniazd w opasce, a zatem pozostaje w pełni zgodna z wymogiem wodoszczelności z lit. c.
Jednocześnie wskazujemy, że utrzymanie wymogu wyłącznie ładowania indukcyjnego zawęża krąg wykonawców mogących złożyć ofertę, mimo że nie prowadzi to do uzyskania lepszego przedmiotu zamówienia. Wobec finansowania zamówienia ze środków budżetu państwa, ograniczenie konkurencji bez uzasadnionej potrzeby pozostaje w napięciu z zasadą dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), a także z zasadą równego traktowania wykonawców.
Wobec powyższego wnosimy o:
a) potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę opasek wyposażonych w magnetyczną (kontaktową) wraz z zasilaczem sieciowym 230 V, jako rozwiązanie równoważne wobec ładowarki indukcyjnej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów, w szczególności czasu pełnego ładowania nieprzekraczającego 3 godzin;
b) ewentualnie — dokonanie zmiany treści pkt 2 ust. 2 lit. b zapytania ofertowego przez nadanie mu brzmienia:
„Wyposażone w ładowarkę indukcyjną lub magnetyczną (kontaktową) oraz kabel zasilający."
Podkreślamy, że proponowana zmiana nie eliminuje z postępowania żadnego wykonawcy oferującego ładowanie indukcyjne, natomiast umożliwia złożenie oferty również wykonawcom stosującym rozwiązanie magnetyczne, a tym samym zwiększa konkurencyjność postępowania i szansę Zamawiającego na uzyskanie korzystniejszej ceny.
Pytanie nr 2 — sposób wypełnienia formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
W pkt 2 ust. 1 zapytania ofertowego Zamawiający wskazał, że prognozowana łączna liczba abonamentów miesięcznych objęcia monitoringiem wynosi 150, przy 30 sztukach opasek i okresie realizacji do 31.12.2026 r.
Tymczasem tabela zawarta w pkt 6 Załącznika nr 1 przewiduje wyłącznie wiersze „Za 1 opaskę" oraz „Za 30 opasek" i kolumny: cena opaski netto/brutto oraz cena abonamentu za 1 miesiąc netto/brutto. Formularz nie zawiera pola pozwalającego wykazać iloczyn ceny abonamentu i prognozowanej liczby 150 abonamentów miesięcznych.
Wobec tego, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%), rozbieżna interpretacja tego zapisu przez poszczególnych wykonawców uniemożliwiłaby Zamawiającemu porównanie ofert na jednakowych zasadach.
Wnosimy o wyjaśnienie:
a) czy podana w Załączniku nr 1 „łączna cena brutto" ma być obliczona według wzoru:
(30 × cena brutto 1 opaski) + (150 × cena brutto abonamentu miesięcznego za 1 opaskę)
czy też według innego wzoru — a jeśli tak, prosimy o jego jednoznaczne wskazanie;
b) czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tabeli w Załączniku nr 1 o dodatkowy wiersz lub kolumnę prezentującą liczbę abonamentów (150) oraz wartość abonamentów łącznie, w celu jednoznacznego udokumentowania sposobu kalkulacji ceny — przy zachowaniu niezmienionej treści pozostałych postanowień formularza.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
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